**Руководство по эксплуатации BP13-10A10**

**Профессиональная акустическая система из ABS-пластика.**

**Приступаем к работе:**

Благодарим Вас за выбор акустической системы со встроенным усилителем. Она разработана по новейшим технологиям и изготовлена из высокопрочного легкого ABS-пластика. Трапециевидный дизайн использован для более четкого и чистого звука, а также для улучшения частоты голоса. Ультрасовременная акустическая система BP13-10A10 будет дарить Вам незабываемое качество звука в течение многих лет.

 **Особенности:**

* Стальной динамик
* Усилитель звука высокой мощности
* Разъем центрального процессора
* Разъем LINE IN (линейный вход)
* Металлическая защитная сетка
* Звуковая катушка, способная работать при высоких температурах
* Резиновые ножки
* Bluetooth
* DSP
* Функция создания папок
* Дистанционное управление

**Предостережения:**

1. Перед использованием оборудования внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
2. Чтобы минимизировать риск удара электрическим током, не вскрывайте устройство. Внутри НЕТ ЗАМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ.

В случае необходимости технического обслуживания обратитесь, пожалуйста, к

специалистам.

1. Не подвергайте оборудование воздействию прямого солнечного света или источников тепла, таким как радиатор или плита.
2. Чистка устройства осуществляется только влажной тканью. Избегайте использование растворителей и других моющих средств.
3. При перемещении оборудование следует упаковать в исходную упаковку. Это снизит риск повреждений при транспортировке.
4. НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.
5. НЕ НАНОСИТЬ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И СМАЗКИ НА КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ.
6. Перед подключением акустической системы убедитесь, что ВСЕ оборудование полностью отключено, а регуляторы громкости установлен на мимнимум.
7. ТОЛЬКО СИГНАЛЫ ЛИНЕЙНОГО УРОВНЯ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

**В случае несоблюдения любого из вышеуказанных пунктов ведет гарантия на оборудование аннулируется!!!!!**