**Особенности:**

1. Разъем USB.
2. Функция Bluetooth.
3. Mic level: Регулятор сигнала разъема Mic.
4. Line Level: Регулятор выходной громкости разъема Line Level.
5. Aux level: Регулятор сигнала разъема Aux.
6. Sub level: Регулятор общей громкости сабвуфера.
7. Main Level: Регулятор общей громкости устройства.
8. Mic/Inst Input: Балансный разъем для разъема XLR и телефонного разъема 1/4" Jack. Через этот разъем можно подключить микрофон, микшерный пульт , а также электронные инструменты.
9. Line Input left: Разъем левого линейного выхода. Используйте разъем XLR и 1/4" Jack для балансного и небалансного подключения.
10. Line Input right: Разъем правого линейного выхода. Используйте разъем XLR и 1/4" Jack для балансного и небалансного подключения.
11. Aux Input: Используйте входной композитный (RCA) разъем и разъем TRS 3,5мм для балансного и небалансного подключения.
12. Mix out: Используйте разъем XLR для балансного и небалансного подключения.
13. ИНДИКАТОРЫ

ON: Этот индикатор загорается, когда система правильно подключена и включена.

SIGNAL: Этот индикатор загорается как только появляется сигнал на входном разъеме.

LIMIT: Этот индикатор загорается, когда устройство работает в режиме ограничения диапазона. Если индикатор загорается на короткий промежуток времени, это не критично.

В целях безопасности системы встроенный ограничитель уменьшает повышенный уровень сигнала. Если же эта лампочка горит постоянно или в течение продолжительного времени, снизьте уровень громкости. Невыполнение этого действия может привести к искажению звука и нанести вред системе.

1. Разъем ввода электропитания: используйте шнур электропитания.
2. Выключатель питания

**Предупреждение:** Перед каждым включением устройства удостоверьтесь, что оно отключено и все регуляторы выключены (повернуты до конца против часовой стрелки).

**Подключение:**

1. Подключите Ваше устройство (микшерный пульт, микрофон, предварительный усилитель и др.) прямо к разъему INPUT на задней стенке акустической системы. Этот разъем предназначен для балансного подключения микшеров, предварительных усилителей, CD-плееров, магнитофонов и др., также можно подключить электродинамический микрофон через разъем MIC.
2. Устройство также имеет выход XLR, он обозначен как LINE OUT. Он позволяет подключить несколько акустических систем TUBE 8 к выходам Вашего устройства. Просто вставьте кабель XLR из разъема Line Out одного устройства во входной разъем другого устройства и так далее, таким образом можно создать соединение в последовательно-приоритетную цепочку.
3. Включите устройство, которое Вы хотите подсоединить. (Удостоверьтесь, что уровень громкости выставлен на минимум) Включите TUBE 8. Затем отрегулируйте громкость на Вашем устройстве и на TUBE 8.

**Инструкции по подключению Bluetooth:**

1. Нажмите и удерживайте кнопку Pair в течение 3-х секунд пока не услышите звуковой сигнал и пока не загорится синий световой индикатор.
2. Пока синий световой индикатор горит, нажмите быстрым касанием один раз кнопку Pair и соедините с Вашим устройством.
3. Подсоедините Ваше устройство, чтобы завершить подсоединение к TUBE 8.

**Использование функции Bluetooth:**

1. Кнопка PAIR выполняет две функции: соединения и включения/выключения. Нажмите ее и удерживайте в течение 3-х секунд для включения Bluetooth.
2. Нажмите и отпустите кнопку PAIR только на одной акустической системе, TUBE 8 будет левым стереоканалом.
3. Подсоедините TUBE 8 к своему устройству.
4. Нажмите и отпустите кнопку STEREO LINK на каждой акустической системе, при этом обе системы должны быть TUBE 8, а другая TUBE 8 будет правым стереоканалом.
5. Нажмите и удерживайте кнопку STEREO LINK в течении 3-х секунд, чтобы выйти из режима подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Осуществляйте выход из режима подключения только после удачного подключения.

1. Световой индикатор мигает во время соединения. Световой индикатор горит, когда устройства соединены.
2. Чтобы сбросить соединение, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 2-х секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для первичного соединения может потребоваться 1 минута.