**PIX MOON**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

**Адресация DMX:**

1) Нажимайте <MODE> до тех пор, пока не появится "512", а затем нажмите "Enter" для подтверждения.
2) Используйте <UP> и <DOWN>, чтобы выбрать начальный адрес DMX (1-512)
3) Нажмите <ENTER> для подтверждения.

**Автоматический режим**

Данное устройство имеет встроенную автоматическую программу. Для получения доступа к ней, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

1) Нажимайте <MODE> до тех пор, пока не появится "AUTO", а затем нажмите "Enter" для подтверждения.
2) Нажимайте <MODE> до тех пор, пока не будет отображено "s- -”
3) Используйте <UP> и <DOWN>, чтобы выбрать скорость автоматических программ (s1 - s100)
3) Нажмите <ENTER> для подтверждения.

**Звуковой режим**
1) Нажимайте <MODE> до тех пор, пока не появится "snd", а затем нажмите "Enter" для подтверждения.

**Режим “Ведущий-Ведомый”**
Этот режим позволяет одному ведущему устройству управлять несколькими ведомыми устройствами.
1) Установите основное устройство в один из 2 автономных режимов: автоматический режим или звуковой режим.
2) Установите ведомые устройства на начальный адрес DMX для "d-1".

**ЗНАЧЕНИЯ DMX:**

**3-х канальный режим:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КАНАЛ** | **ЗНАЧЕНИЕ** | ФУНКЦИЯ |  |
| **1** | 000-000 | Выключение света |  |
| 001-005 | Автоматическая программа 1 |
| 006-010 | Автоматическая программа 2 |
| 011-015 | Автоматическая программа 3 |
| 016-020 | Автоматическая программа 4 |
| 021-025 | Автоматическая программа 5 |
| 026-030 | Автоматическая программа 6 |
| 031-035 | Автоматическая программа 7 |
| 036-040 | Автоматическая программа 8 |
| 041-045 | Автоматическая программа 9 |
| 046-050 | Автоматическая программа 10 |
| 051-055 | Автоматическая программа 11 |
| 056-060 | Автоматическая программа 12 |
| 061-065 | Автоматическая программа 13 |
| 066-070 | Автоматическая программа 14 |
| 071-075 | Автоматическая программа 15 |
| 076-080 | Автоматическая программа 16 |
| 081-085 | Автоматическая программа 17 |
| 086-090 | Автоматическая программа 18 |
| 091-095 | Автоматическая программа 19 |
| 096-100 | Автоматическая программа 20 |
| 101-105 | Автоматическая программа 21 |
| 106-110 | Автоматическая программа 22 |
| 111-115 | Автоматическая программа 23 |
| 116-120 | Автоматическая программа 24 |
| 121-125 | Автоматическая программа 25 |
| 126-130 | Автоматическая программа 26 |
| 131-135 | Автоматическая программа 27 |
| 136-140 | Автоматическая программа 28 |
| 141-145 | Автоматическая программа 29 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 146-150 | Автоматическая программа 30 |  |
| 151-155 | Автоматическая программа 31 |  |
| 156-160 | Автоматическая программа 32 |  |
| 161-165 | Автоматическая программа 33 |  |
| 166-170 | Автоматическая программа 34 |  |
| 171-175 | Автоматическая программа 35 |  |
| 176-180 | Автоматическая программа 36 |  |
| 181-185 | Автоматическая программа 37 |  |
| 186-190 | Автоматическая программа 38 |  |
| 191-195 | Автоматическая программа 39 |  |
| 196-200 | Автоматическая программа 40 |  |
| 201-205 | Автоматическая программа 41 |  |
| 206-210 | Автоматическая программа 42 |  |
| 211-215 | Автоматическая программа 43 |  |
| 216-220 | Автоматическая программа 44 |  |
| 221-225 | Автоматическая программа 45 |  |
| 226-230 | Автоматическая программа 46 |  |
| 231-235 | Автоматическая программа 47 |  |
| 236-240 | Автоматическая программа 48 |  |
| 241-245 | Автоматическая программа 49 |  |
| 246-250 | Автоматическая программа 50 |  |
| 251-255 | Активация звука |  |
| 2 | 000-255 | 0% -100% Скорость автоматической программы (Медл.-Быстро) |
| 3 | 000-000 | Функция отсутствует |  |
| 001-255 | Имульс (Медл.-Быстро) |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Питание: 100 -240 В переменного тока, 50/60 Гц ~
Предохранитель: F 1 А, 250 В
Потребляемая мощность: 25 Вт
Максимальная температура окружающей среды: 45 ° С
Максимальная температура корпуса: 50 ° С
Минимальное расстояние от горючих поверхностей: 0,5 м
Минимальное расстояние до освещаемого объекта: 0,1 м
Тип LED: 5 мм
Количество светодиодов: 192
Угол LED луча: 15 °

Размеры: 265 х 380 х 190 мм

Вес: 3,5 кг